|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No photo description available.**  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1**  **Ταχ. Κωδ.: 121 34, Περιστέρι**  **Email: dioikitiko@peristeri.gr**  **Πληροφορίες: Τσάση Ευγενία-Κολοκυθά Χρυσούλα: 2105701043-44**  **Κατσαδούρου Γεωργία: 2105701688** | | |  | **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»**  **ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας**  **Πρόσκληση 38/2-8-2021 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5038)**  **Απόφαση Ένταξης ΕΦΔ ΑΣΔΑ** **ΑΠ: 5673/15-11-2021**  **ΜΕΛΕΤΗ 6/17-9-2021 Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής,**  **Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου Περιστερίου**  **Δράση 10.1.ΑΣΔΑ.3:Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός -**  **Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού**  **Εξοπλισμού και των Υποδομών**  **Εκπαίδευσης ή/και Διά Βίου Μάθησης στη**  **Δυτική Αθήνα**  **Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5131692**  **Προϋπολογισμός Έργου:167.311,10 € προ ΦΠΑ 207.465,76,72 € με ΦΠΑ** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Τίτλος Διαγωνισμού: «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός και Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Περιστερίου»**  **Υποέργο 2: Ενίσχυση Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων & Υποδομών Δια Βίου Μάθησης** |  |  | |  |  |

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

**ΟΜΑΔΑ Ε: ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)**

| **Α/Α** | ελαχιστεσ απαιτησεισ | **Υποχρεωτική απαίτηση** | **Συμμόρφωση προμηθευτή** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Τεχνικές προδιαγραφές** | | | | |
| 1 | Συμμόρφωση κατά CE | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 2 | Να υπάρχει δυνατότητα τηλεχειρισμού | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 3 | Να είναι τύπου Light kit 3 LED VIDEO LIGHT με είδος φωτισμού led | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 4 | Ισχύς ≥120WATT έκαστο | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 5 | Φωτεινότητα ≥ 4.500 lm | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 6 | Να υπάρχει δυνατότητα ρυθμιζόμενης φωτεινότητας και θερμοκρασίας | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 7 | Να υπάρχει δυνατότητα ασύρματου έλεγχου 100 μέτρων | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 8 | Να διαθέτει διπλό σύστημα τροφοδοσίας | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 9 | Να διαθέτει θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 10 | Το Kit να περιλαμβάνει:   * Φίλτρο θερμοκρασίας * Τροφοδοτικό * Μπαταρία λιθίου ×2 * Μπράτσο λάμπας * Βίδα 1/4”-3/8” * Τηλεχειριστήριο * Εγχειρίδιο χρήση * 3 x Removable 4 leaf metal barndoors * 3 x Acrylic diffusion filter * 1 x transport bag * 3 x Light stand 260 cm * 1 x Light stands transport bag | ΝΑΙ  Να αναφερθεί |  |  |
| 11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη | NAI  Να αναφερθεί |  |  |

**Υπογραφή Συμμετέχοντος**